**室外光缆铺设服务项目要求**

1. 技术要求：

1.1室外光纤：单模24芯户外铠装光缆，不小于450米

1.2光纤终端盒：24口-LC接口满配，不小于2个

1.3尾纤：LC接口，单模，不少于48条

1.4辅材：项目配套线管及辅材，1套

1.5施工相关：光纤熔接，室外施工拉线及安装调试。

2.商务要求：

2.1 特定资格：无。

2.2 完成期限：接到需方通知后的三个日历天内。